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[bookmark: _Toc30283818][bookmark: _Toc67092347][bookmark: _Toc14803_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc29828658][bookmark: _Toc4985][bookmark: _Toc19007][bookmark: _Toc2103][bookmark: _Toc353400020]第一章 采购概况
[bookmark: _Toc30283830][bookmark: _Toc30283880][bookmark: _Toc29828670][bookmark: _Toc16889_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283522][bookmark: _Toc27099][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk67690345]浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就 浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。
[bookmark: _Toc30283870][bookmark: _Toc30283820][bookmark: _Toc30283513][bookmark: _Toc29828661][bookmark: _Toc28715_WPSOffice_Level2]1. 采购编号： QSJQT-2026-52  
2. 项目概况与采购范围
2.1项目地址：浙江省丽水市
2.2服务期限：合同签订之日起~2027年10月31日。
2.3采购范围：本次采购范围为基于浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目进行技术研究开发，主要包括（1）地下密闭空间具身飞行机器人装备研发；（2）基于具身飞行机器人的自主探测技术的研发；（3）岩体结构动态建模技术的研发；（4）多源异构地质信息智能建模的研发（5）多源监测数据融合分析。
2.4课题研发目标及指标： 乙方交付的课题研发目标及指标须符合本采购文件第五章课题研发目标及指标的全部要求，并经采购人及建设单位验收合格。
2.5采购控制价：450.0万元（含税） 。
[bookmark: _Toc16760][bookmark: _Toc119316662]3. 采购方式和评审方法
[bookmark: _Toc119316663][bookmark: _Toc219][bookmark: _Toc30283821][bookmark: _Toc17992_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29828662][bookmark: _Toc30283871]3.1采购方式：询（比）价采购；
3.2评审方法：经评审的综合评分法。
4. 响应单位参与资格条件
[bookmark: _Toc30283823][bookmark: _Toc30283873][bookmark: _Toc30283515][bookmark: _Toc25331_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26942][bookmark: _Toc29828664][bookmark: _Toc119316664]4.1.1具有有效的事业单位法人证书或营业执照；
4.1.2技术要求：供应商应具有具身智能、无人飞行机器人或地质信息建模相关方向的研发能力【须提供近三年同类项目合同（任务书）、立项文件、专利或论文等佐证材料之一】；
4.1.3人员要求：须配备1名项目负责人及相关配套的团队成员；项目负责人须具有副高级及以上技术职称或相关专业博士学位；
4.1.4未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。
4.3本项目 不接受 联合体响应。
5. 响应文件的获取及递交
5.1获取方式: 请意向单位于2026年9月22日至2026年9月28日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。
5.2响应文件递交的截止时间为2026年 9 月 29日 10 时00分。
5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司开标室(浙江省杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座15A楼）。（联系人： 王先生 收，电话： 0571-86434997  ）。
[bookmark: _Toc5877][bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc29828668][bookmark: _Toc30283519][bookmark: _Toc3211_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc6047][bookmark: _Toc32013][bookmark: _Toc30283827][bookmark: _Toc91764925][bookmark: _Toc30283877]6. 响应保证金
本项目不设响应保证金
7.联系方式
采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 
联 系 人：王先生  电话：0571-86434997
监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644
地    址：浙江省杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座15A楼
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第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc69910984][bookmark: _Toc119316667][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc13782][bookmark: _Toc30283832][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc353400021][bookmark: _Toc152042304]1.总则
[bookmark: _Toc11854421][bookmark: _Toc511809279]1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。
1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。
[bookmark: _Toc11854422][bookmark: _Toc511809280]1.3权利和义务：详见第四章。
1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7踏勘现场：不组织。
[bookmark: _Toc119316668][bookmark: _Toc30283833][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc69910985][bookmark: _Toc10479]2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。
2.2采购文件澄清与修改
2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2026 年9月28日 16时前可电话联系要求澄清或说明。
[bookmark: _Toc69910986][bookmark: _Toc119316669][bookmark: _Toc30283834][bookmark: _Toc30354][bookmark: _Toc11946]3.响应文件
[bookmark: _Toc11854426]3.1响应文件的组成
（1） 法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；响应人基本情况表（格式4），营业执照；
（2） 科研项目情况表（格式5）；
（3） 项目管理机构组成表（格式6）
（4） 供应商认为需要提供的其他资料（格式7）
（5） 科研实施方案及实施计划（格式8）
（6） 承诺函（格式9）；
（7） 报价表（格式10）
3.2 响应文件的要求
3.2.1响应内容
（1）服务内容和要求：详见第五章；
（2）权利义务：详见第四章；
（3）响应文件应包含报价表等内容。
[bookmark: _Toc11854428]3.2.2其它要求
（1）响应文件区分正副本。
（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。
（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。
（4）响应文件份数：纸质5份，正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。
（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。
[bookmark: _Toc11854423][bookmark: _Toc511809281]3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。
3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，响应人应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。响应人不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将原额退还非成交候选人响应保证金。采购合同签订后原额退还成交候选人响应保证金。采购失败原额退还已递交的响应保证金。
[bookmark: _Toc91764930][bookmark: _Toc30283835][bookmark: _Toc69910987][bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc16259][bookmark: _Toc15124][bookmark: _Toc18648][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc9537]4.递交响应文件
4.1响应文件密封和标记
响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；如用快递投递，请在快递盒外明显标识项目名称。
4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。
4.3响应文件的修改与撤回：
4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；
4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；
4.3.3响应文件不退还。
[bookmark: _Toc30275211][bookmark: _Toc91764932][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc30283837][bookmark: _Toc28475][bookmark: _Toc31686][bookmark: _Toc32607][bookmark: _Toc69910989][bookmark: _Toc3522]5.组织评审
5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为5人及以上单数。
5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
5.4候选成交供应商数量： 1 个。
5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。
[bookmark: _Toc30275212][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc91764933][bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc69910990][bookmark: _Toc30544][bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc30283838]6.成交供应商确定
6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。
6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。
[bookmark: _Toc30283839][bookmark: _Toc20025][bookmark: _Toc27896][bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc17652][bookmark: _Toc69910991][bookmark: _Toc30275213][bookmark: _Toc91764934][bookmark: _Toc13440]7.签订合同
7.1采购单位和供应商应当自成交通知发出之日起30天内，订立书面合同。
7.2发出成交通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。
第3章 [bookmark: _Toc22211788][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc353400080][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc6512][bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc2762]
评审办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc14774][bookmark: _Toc4402][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc5418]评审（分)办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人有效的委托授权书。

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.2
	响应性评审标准

	响应范围
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	服务期
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	质量要求
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	响应报价
	响应报价不超过响应文件设定的报价限价

	
	
	其他
	不存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况。

	3.2
	分值构成
(总分100分)
	资信技术分： 40分 
商务分： 60 分

	3.3
	评标基准价计算方法
	 二次平均法
评分范围：通过符合性审查且响应报价不低于风险警戒值的所有响应文件进入评分范围。
报价平均值：进入评分范围的响应报价的算术平均值为报价平均值（当有效响应报价个数小于5个时，报价平均值为所有有效响应报价的算术平均值；当有效响应报价个数为5~9个时，报价平均值为去掉一个最高响应报价和一个最低响应报价后的算术平均值；当有效响应报价个数为10个及以上时，报价平均值为去掉最高、次高响应报价和最低、次低响应报价后的算术平均值）。
评标基准价：报价平均值与进入评分范围的响应报价中的次低报价的算术平均值为评标基准价。

	3.4
	风险警戒值
	本项目采购风险警戒值为 380万元，若响应报价低于风险警戒值时，合同签订前需递交差额风险保证金（差额风险保证金=风险警戒值金额—响应报价）。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.5
	资信技术评分标准
（0-40）
	企业认证（0-3分）
	公司拥有省部级具身智能方向企业认证的，得 3分；市厅级具身智能方向企业认证的，得2分；县处级具身智能方向企业认证的，得 1分。

	
	
	项目负责人
（0-5分）

	项目负责人为长江学者、国家杰青等同级别及以上国家级高层次人才的，得 5分；项目负责人为青年长江、国家优青等同级别国家级高层次人才的，得 3分；其他团队配置：得0 分。需提供职称/人才证书、任职文件。

	
	
	项目业绩
（0～3分）
	自2023 年 06月 01 日至今（以合同签订时间为准），具有单个合同金额300万元及以上具身智能或无人飞行机器人相关研发项目的类似业绩，提供1个业绩得1分，每增加一个得1分，最高得3分。
【证明材料：提供合同复制件，或提供业主签认的相关结题验收文件，否则不予认可。业绩原件备查。】

	
	
	科研成果
（0-6分）
	公司相关人员获得过省科学技术奖二等奖及以上：2分/项；发表相关领域SCI、EI论文：Ⅰ区及以上的2分/篇，其他区的得1分/篇；授权相关领域发明专利：1分/项，本项最多得6分。

	
	
	实施方案
（0-18分）
	根据响应人对本项目科研目标的理解深度，提供的技术路线、团队配置的可行性，以及预期成果的价值进行评分。优秀得12-18分；良好得6-12分；一般得0-6分。

	
	
	实施计划
（0-5分）
	根据响应人对项目方案的整体评估理解，根据方案落地所需的相关计划时间以及计划落地的细致性与可靠性进行评分。优秀得3-5分；良好得1-3分；一般得0-1分。

	3.6
	商务标评分标准
（0-60）
	商务报价
（0-60分）
	以评分基准价为基础，将各内部竞标人的报价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下：
a：响应报价等于评分基准价时，商务标得60分；
b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分=60+（100-响应报价/评分基准价*100）×1；
c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分=60-（100-响应报价/评分基准价*100）×0.5。
计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。响应文件的商务标评分不足30分的，计为30分。



[bookmark: _Toc13177][bookmark: _Toc4222][bookmark: _Toc6266]1.评审原则
评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc31216][bookmark: _Toc146569184][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc9322][bookmark: _Toc27878][bookmark: _Toc907][bookmark: _Toc22596948][bookmark: _Toc7055][bookmark: _Toc3496]2.评审组织
[bookmark: _Toc19485][bookmark: _Toc21649][bookmark: _Toc22228][bookmark: _Toc23567][bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc5191][bookmark: _Toc146569185][bookmark: _Toc28076][bookmark: _Toc15372][bookmark: _Toc22596949][bookmark: _Toc32730]本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc22820][bookmark: _Toc2810][bookmark: _Toc146569186][bookmark: _Toc17880][bookmark: _Toc28047][bookmark: _Toc30874][bookmark: _Toc25915][bookmark: _Toc6344]3.评审程序
3.1响应文件资格评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.2响应文件资信评分，评审标准见评审（分)办法前附表。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。
3.3响应文件商务评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.4评审价格的确定
3.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。
3.4.2评审小组发现供应商的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，如供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。
3.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效： 
（1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 
（3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准； 
（4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中；
（5） [bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc22840][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc32653]其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同供应商原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该供应商承担，如评审小组或供应商认为无法承受少漏计费用，视为该供应商未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。
3.5报价评分，评审标准见评审（分)办法前附表（得分保留小数2位）；
3.6综合评分和排序
各项得分汇总后为该供应商的最终得分。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。
4.澄清、说明、补正
响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。
5.评审结果
评审小组按照供应商排列的优先顺序推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。
6.完成评审报告
6.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。
6.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
（本页以下空白）

[bookmark: _Toc13529][bookmark: _Toc67915963][bookmark: _Toc31628][bookmark: _Toc526775082][bookmark: _Toc67914932]

[bookmark: _Toc12861]第四章 合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc3239] 合同编号：

技术服务（委托）合同


	
项目名称： 浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目                                      
甲方（委托方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司庆元分公司                         
乙方（受托方）：                                        
签订地点：      浙江省杭州市                         
执行期限：2026年   月至2027年    月





中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。




技术服务（委托）合同
甲方（委托方）： 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司庆元分公司         
住  所  地：                                       
法定代表人：                              
项目联系人：                              
联系方式：                          
通讯地址：                                          
电    话：           传  真：               
电子信箱：                                         
乙方（受托方）：                                        
住  所  地：                                          
法定代表人：                                                   
项目联系人：                                                      
联系方式：                                                 
通讯地址：                                                       
电    话：                 传   真：                       
手    机：                                                   
电子信箱：                                                                 



本合同甲方委托乙方研究开发浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据国家合同管理相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第1条 本合同研究开发项目的要求如下：
1． 技术目标：
（1） 研制适用于地下密闭空间爆破后工况的具身自主飞行机器人平台，实现无GPS、弱光粉尘、复杂障碍环境下的鲁棒定位与自主导航，支撑爆后一键式巡检与结构面精细扫描。
（2） 建立基于无人机影像与点云的结构面智能识别算法及参数解析方法，实现岩体结构网络随开挖揭露的动态构建与渐进优化；建立结构面样本库及模型训练评估流程，形成识别结果与结构网络精度反馈迭代机制。
（3） 构建多源异构地质信息（编录、钻孔、物探、施工揭露）的标准化表征与智能融合框架，开展多源数据冲突检测与不确定性表征，引入地质知识约束和模型更新校验机制，形成可随施工推进动态更新、精度渐进优化的三维地质模型。
（4） 建立传统点式监测与三维激光扫描的协同布设与数据融合方法，实现围岩变形的全断面、高精度感知与多源数据时空配准。
（5） 集成上述具身自主巡检、岩体结构动态建模、多源地质智能建模和多源监测数据融合研究成果，形成地下工程智能巡检、岩体结构与三维地质动态建模、多源监测融合分析成套软件系统，并在庆元抽水蓄能电站开展集成示范验证。
2． 技术内容：
浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目进行技术研究开发，主要包括：
（1） 地下密闭空间具身飞行机器人装备研发：设计防尘、防水、防雾及模块化具身飞行机器人平台，集成激光雷达、视觉传感器、光流传感器与补光照明系统；融合多光谱特征提取与IMU—动力学里程计，实现复杂环境下的鲁棒定位；采用凸可行区域分解、非质点碰撞度量与时空轨迹优化，实现狭窄隧道内安全无碰飞行。
（2） 基于具身飞行机器人的自主探测技术：建立无人机精确动力学模型，采用非线性模型预测控制（NMPC）与增量非线性动态逆（INDI）实现轨迹跟踪、姿态控制和外扰补偿；基于局部点云增量构建可回溯、可更新的拓扑图；结合全局巡回路径规划、局部视点优化、覆盖度评价和信息增益重访，实现隧道全域巡检、关键目标识别、精细扫描与三维重建。
（3） 岩体结构动态建模技术：建立结构面样本库及“标注—训练—评估—增量微调”流程，采用SAM实现结构面像素级分割；结合SfM-MVS与2D—3D映射提取结构面三维点云；利用KNN、IRPF、CFSFDP和OPTICS完成法向量估计、结构面分组和单体分割，提取产状、迹长、间距和粗糙度等参数；融合图像语义与点云几何约束构建岩体结构网络，并通过ICP配准、增量更新和精度反馈实现模型动态优化。
（4） 多源异构地质信息智能建模：建立地质数据字典、七元组结构化表达和统一时空框架，开展多源数据冲突检测、自适应匹配及不确定性表征；基于MRF、Gibbs采样和云模型融合地质编录、钻孔、GPR、TEM及施工揭露数据；引入地质知识与产状约束，采用RBF/HRBF进行地质边界推断和三维建模；利用Neo4j时序图谱、事件触发、贝叶斯更新或数据同化，实现模型局部更新、精度校验、异常回滚和渐进优化。
（5） 多源监测数据融合分析：构建全站仪、多点位移计等点式监测与三维激光扫描（TLS）相结合的协同监测体系，开展测站间距、偏心误差、入射角和点云质量控制；采用公共靶标、全站仪控制测量及Rodrigues变换统一多期点云空间坐标，结合时间戳统一与重采样实现监测数据时空配准；沿设计中轴线连续提取多期断面，分析关键点局部变形、围岩内部位移与全断面整体收敛之间的关联和互补关系，形成点—面协同分析结果。
3． 技术方法和路线：
装备研发与自主探测→多源数据获取→数据预处理与统一时空基准→岩体结构动态建模、三维地质智能建模和多源监测融合分析→模型协同、动态更新与精度反馈→成套软件系统集成→工程示范与数据反馈迭代。 
第二条  乙方应在本合同生效后15日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划以及工作进度如下：
1． 2026.9-2026.12：方案设计、数据标准制定、平台及传感器集成；
2． 2027.1-2027.6：鲁棒定位、自主探测及多源数据集；
3． 2027.7-2027.12：岩体结构建模、三维地质建模及监测融合方法研发；
4． 2028.1-2028.4：模型动态更新、软件集成、现场示范及成果验收。
   乙方应按甲方要求定期或不定期向甲方提交阶段性工作简报，甲方有权组织阶段性评审；阶段性成果未达到约定指标的，甲方有权暂缓对应阶段款项支付，乙方限期整改。
第三条   甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
1．技术资料清单： 依托项目的相关地质、设计及施工资料。
2．提供时间和方式： 本合同生效后30天内提供电子版资料。
    3．其他协作事项： 待相关装备完成前期研发后需进行现场试验，在现场试验阶段，需安排相关人员现场驻点进行装备实施试验，以保证装备前期正常使用并配合做好相关培训工作，为后续数据采集阶段打好基础，现场驻点时间不得少于14天。
    本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：  （4）  。
（1）退回当事人一方；（2）留下自行处理；（3）在    年内保存，不得丢失；（4）各自存档保管；（5）其它                   。
    第四条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
    1．研究开发经费和报酬固定总额为¥             （大写：人民币           ），税率6%，不含税金额¥          。  
2．研发经费由甲方以如下方式支付给乙方：
[bookmark: OLE_LINK6]（1）合同生效后，甲方在收到满足要求的付款申请和增值税专用发票30天内支付合同额的20%预付款；
（2）乙方在完成相关装备前期研发后，进行现场试验并通过甲方验收确认后，按要求向甲方提起支付申请，甲方在收到满足要求的付款申请和增值税专用发票30天内支付至合同额的20%；
（3）乙方在完成论文及研究报告等材料编制并将相关材料提交至甲方，甲方审核通过后，乙方应按要求向甲方提起支付申请，甲方在收到满足要求的付款申请和增值税专用发票30天内支付合同额的30%；
（4）乙方在完成相关期刊论文刊登及成果发布后，并将相对应材料提交给甲方且经甲方验收合格，双方进行结算，收到乙方开具对应的增值税专用发票后30天内，甲方支付剩余合同额。
乙方开户银行信息为：
    户名：                                                      
开户行名称：                                                
帐号：                                                    
    第五条  本合同的研究开发经费乙方包干使用。乙方收到甲方款项后启动相应的研究工作。甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。
第六条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。乙方不得分包核心研发内容；非核心辅助工作分包，乙方须对分包工作成果向甲方承担全部连带责任。
第七条  风险责任承担
在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：
1．甲乙双方在主观上均无过错的，各自承担损失，不得以任何理由向对方主张赔偿。技术风险不包含乙方方案设计缺陷、算法选型错误、乙方人员能力不足、管理疏漏导致的研发失败。
2．一方在主观上存在过错导致另一方损失的，应承担赔偿责任。认定技术风险的基本条件是：
1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 30 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。风险认定需双方书面确认；无法达成一致，可委托第三方技术专家评估。
第八条  在本合同履行当中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），已明确知悉他人技术公开相关信息的一方应在 30 日内书面通知另一方。双方协商是否继续履行；如继续履行无意义，甲方有权解除合同，乙方按实际完成工作量结算。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
第九条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1. 本合同所称的“保密信息”，是指与本合同项目有关的、与合同双方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，包括但不限于技术开发的内容、技术方案、技术指标、数据、结果、模型等，以及甲乙双方依据法律规定和有关合同约定要求双方承担保密义务的其他事项。
2. 甲乙双方仅能为完成本合同项目所定目标而使用保密信息。一方不经另一方的同意，不得直接或间接的将保密信息泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。
甲、乙双方应采取适当的保密措施，妥善保管保密信息，以保障保密信息不被泄漏，具体保密措施包括但不限于制定保密制度、与有关人员签订保密合同等。
3. 保密期限为本合同生效之日起至项目验收合格后三年。保密期满后，如双方认为有继续保密的必要，可签订新的保密合同。
4. 下列信息不视为保密信息，双方另有约定的除外：
（1）非因一方的过错，另一方披露时已可公开获取的信息；
（2）一方根据有效的司法、仲裁机构、政府机关及其分支机构或其他监管机构的书面要求而披露的信息。
第十条  乙方应当完成的相关指标任务及需要向甲方交付研究开发成果：
1、产出一套支持自主探索，最大探索速度≥2m/s，防护等级≥IP53，自动拍摄图像输出4k，最大飞行时间≥20min，整机重量≤3kg具身飞行无人机器人装备。
2、该装备应具备对爆破后掌子面进行多角度悬停重叠拍摄的能力，影像重叠度应满足后期SFM三维建模要求；所采集影像应畸变小并附带坐标信息，满足结构面智能识别精度及成果绝对大地坐标定位要求。项目现场采集全部原始影像、点云、监测数据所有权归甲方。
3、产出高水平论文不少于6篇。
4、产出相关知识产权不少于2项。
5.高水平技术研究报告4篇；
研究开发成果交付的时间及地点：2028 年 4 月 30 日前完成全部成果交付；交付地点：甲方指定地点；交付形式：纸质版 + 可编辑电子版全套资料、硬件设备现场移交。                   。
第十一条  双方确定，按第一、二条约定对乙方完成的研究开发成果（含阶段性成果）进行验收。如甲方对乙方交付的研发成果有改进意见的，应当在收到之日起15日内提出，乙方应在甲方指定期限内整改。乙方整改后仍达不到约定技术指标的，视为乙方交付不合格，甲方有权拒绝验收、暂缓支付尾款，并有权要求乙方承担违约责任。逾期甲方未书面提出异议，视为验收合格。
第十二条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三方侵权索赔，由乙方负责处理并承担全部赔偿责任，甲方因此遭受损失（含律师费）的，乙方全额赔偿。
第十三条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属：
1．双（乙、双）方享有申请专利的权利。专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：同上。
2．双（乙、双）方享有技术秘密的使用权、转让权。有关使用和转让技术秘密产生的利益按以下约定处理：同上。
3. 履行本合同产生的技术成果，乙方享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
第十四条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
第十五条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材等财产，归乙（甲、乙、双）方所有。
第十六条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1．技术服务和指导内容：           /                  。
2．地点和方式：              /                        。
3．费用及支付方式：                /                 。
第十七条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：
1．任何一方违反本合同的约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，应当承担违约责任，并继续履行相关义务；守约方有权要求违约方赔偿全部实际损失。
2．甲方违反本合同第三条约定，未按要求提供协作事项的，应当承担由此造成的项目延期、费用增加责任，合同履行节点相应顺延；造成乙方损失的甲方予以赔偿。
3．甲方逾期支付款项的，逾期期间按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期利息；甲方逾期付款超过 60 日，乙方有权书面催告；催告后 30 日仍不支付，乙方有权解除合同。
4．如因乙方原因导致未能按进度计划交付研究成果的，每延迟一天，承担合同总额0.5‰的违约金，乙方违约金最高不超过本合同总价款；逾期超过 60 日，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付款项，并赔偿甲方损失。
5．任意一方违反合同约定的保密义务，应当承担法律责任并赔偿另一方因此遭受的损失。
第十八条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由双方（甲方，乙方或双方）享有。
具体相关利益的分配办法如下：同上。
乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。
具体相关利益的分配办法如下：由乙方享有。
第十九条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定            
为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1．按照约定联系时间、方式和地点完成交办的相关工作；
2．防止因人事变动而使本合同难以履行或无法履行；
3．保证以适当的时间、方式、标准履行本合同。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第二十条  本合同的变更必须由合作各方协商一致，并以书面形式确定。
第二十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；
1. 因发生不可抗力或技术风险； 
2. 合作各方协商一致，同意解除；
3.在履行合同的过程中，第三人公开了相同的技术成果，导致本合同的进一步履行已无意义。
4. 甲方不按约付款，经催告后在合理的时间内仍未履行，乙方可单方提出终止合作或解除合同。 
5.在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行本合同。
6. 法律规定的其他情形。
第二十二条  双方确定，出现下列情形之一，可以终止本合同：
1. 合同到期后自然终止；
2. 合同解除；
3. 法律规定或者合同约定终止的其他情形。
若因甲方原因需提前终止合同的，应提前15日书面通知乙方，并向乙方支付终止日期以前已完成工作的费用、合理的有记录的已为执行本合同而支出的费用等相应费用，合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
第二十三条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
第二十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面签字盖章 方式确认后，为本合同的组成部分：
 1．技术背景资料：              /                 ；
2．可行性论证报告：           /                  ；
3．技术评价报告：             /                  ；
4．技术标准和规范：            /                 ；
5．原始设计和工艺文件：        /                 ；
6．其他：              /                         。
第二十五条  双方约定本合同其他相关事项为：
1. 根据税务部门的规定，乙方将提供与甲方所付款金额对等的增值税普通发票，而不是增值税专用发票。
2.合作各方确认，本合同仅限于各方在技术层面的科研合作，不涉及任何相关产品生产、销售与推广活动。因此，甲方（企业方）不得出现擅自使用乙方无形资产的行为。该使用行为包括但不限于：在甲方所有对外发布的广告、新闻或其他信息，以及产品、产品包装、说明书或产品广告中出现使用“乙方监制、研制”、“乙方专利、科研产品”等内容的行为，以及使用乙方校名(包括中文外文全称、简称)或者乙方地理标识、主要建筑物图形的行为。
甲方（企业方）如出现上述行为，应视为违约；在乙方（    ）指出后，甲方（企业方）应立即停止使用并消除影响，同时还应向乙方（    ）支付不低于合同额的违约金。如违约金低于实际损失额的，乙方（    ）有权要求甲方（企业方）按实际予以赔偿，且此时甲方（企业方）还应当承担乙方（    ）因此支出的律师费、诉讼费、差旅费等合理开支。
3.双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
（1）                     /                        ；
（2）                     /                        。
第二十六条  本合同一式  捌  份，甲方执  肆  份，乙方执  肆份（其中壹份送技术合同登记机构），具有同等法律效力。
第二十七条  本合同经双方签字盖章后生效。
（以下为签章页，无正文）






甲方：                                   （盖章）
法定代表人/委托代理人：                  （签名）
联系人：                                 （签名）
                                年   月   日


乙方：                                   （盖章）
法定代表人/委托代理人：                  （签名）
项目负责人：                              （签名）
                                年   月   日

印花税票粘贴处：

                                                      
（以下由技术合同登记机构填写）
合同登记编号：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1．申请登记人：                                       
2．登记材料：（1）                                     
            （2）                                     
            （3）                                     
3．合同类型：                                         
4．合同交易额：                                       
5．技术交易额：                                       


技术合同登记机构（印章）

经办人：
年    月    日

[bookmark: _Toc862]
第五章 课题研发目标及指标
一、项目研究目标
（1）研制适用于地下密闭空间爆破后工况的具身自主飞行机器人平台，实现无GPS、弱光粉尘、复杂障碍环境下的鲁棒定位与自主导航，支撑爆后一键式巡检与结构面精细扫描。
（2）建立基于无人机影像与点云的结构面智能识别算法及参数解析方法，实现岩体结构网络随开挖揭露的动态构建与渐进优化；建立结构面样本库及模型训练评估流程，形成识别结果与结构网络精度反馈迭代机制。
（3）构建多源异构地质信息（编录、钻孔、物探、施工揭露）的标准化表征与智能融合框架，开展多源数据冲突检测与不确定性表征，引入地质知识约束和模型更新校验机制，形成可随施工推进动态更新、精度渐进优化的三维地质模型。
（4）建立传统点式监测与三维激光扫描的协同布设与数据融合方法，实现围岩变形的全断面、高精度感知与多源数据时空配准。
（5）集成上述具身自主巡检、岩体结构动态建模、多源地质智能建模和多源监测数据融合研究成果，形成地下工程智能巡检、岩体结构与三维地质动态建模、多源监测融合分析成套软件系统，并在庆元抽水蓄能电站开展集成示范验证。
二、约束性指标
1、产出一套支持自主探索，最大探索速度≥2m/s，防护等级≥IP53，自动拍摄图像输出4k，最大飞行时间≥20min，整机重量≤3kg具身飞行无人机器人装备。
2、该装备应具备对爆破后掌子面进行多角度悬停重叠拍摄的能力，影像重叠度应满足后期SFM三维建模要求；所采集影像应畸变小并附带坐标信息，满足结构面智能识别精度及成果绝对大地坐标定位要求。
3、形成地下工程智能巡检与地质建模成套软件系统，并在庆元电站完成示范验证。
三、需交付成果
1、支持自主探索的地下空间具身飞行无人机器人示范装备。
2、产出相关知识产权不少于2项。
3、高水平论文不少于6篇。
4.高水平技术研究报告4篇；
5、形成地下工程智能巡检与地质建模成套软件系统，并在庆元电站完成示范验证。
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[bookmark: _Toc16415]第六章 响应文件格式
格式1：封面


响应文件
（封面）

 

项目名称：                                           

采购编号:                                            
  
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        
 
       日期：             年      月       日
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格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：                                              
单位性质：                                                
地    址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                                
姓名：          性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

        年       月       日   
 
	            
法定代表人身份证复印件正反面
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格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                               
委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：       
身份证号码：                                       

       年       月       日

	            
法定代表人身份证复印件正反面
（或另附）






	
委托代理人身份证复印件正反面
（或另附）
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格式4：响应人基本情况表
响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	
	
	

	组织结构
	

	社会统一
信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc32744][bookmark: _Toc15245]附：营业执照（副本）、资质证书（如有）复印件加盖单位公章。
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格式5：科研项目情况表
科研项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托单位
	

	项目起止时间
	

	承担角色（主持 / 参与）
	

	项目类型（国家级/省级/市级/）
	

	主要研究内容
	

	完成情况
	

	成果简述（论文/专利/报告/ 应用）
	

	备注
	


[bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc15022][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc26608]附：需提供科研项目立项文件、合同、结题证书、验收报告、专利证书、论文收录证明等佐证材料复印件。


[bookmark: _Toc28144][bookmark: _Toc7601][bookmark: _Toc30505]格式6：项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

	序号
	姓名
	拟在本合同任职
	身份证号
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：根据采购文件要求附相应人员证书、任职文件等证明采购。


格式7：供应商认为需要提供的其他资料
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格式8：科研实施方案及实施计划


                                         - 2 -
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[bookmark: _Toc15237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5501_WPSOffice_Level2]                 项目承诺函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司庆元分公司：
1. 我方已全面阅读和研究了地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。
2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目。税率    ，服务期：       。
3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。
5. 如我方成交：
（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖单位章）：                                 

法定代表人或其委托代理人（签字）：                   
     年    月     日
[bookmark: _Toc119316688][bookmark: _Toc6454]
格式10：报价表
	序号
	采购项目
	单位
	数量
	税率
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	1
	浙江庆元抽水蓄能电站地下洞室群智能感知装备与地质信息动态建模关键技术研究项目
	项
	1
	6% 
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



注：本项目采用固定总价包干。报价应包含完成本采购需求全部工作内容所需的装备研发、材料与加工、试验与检测、软件开发、人员费用、差旅、现场配合、税费等一切费用，乙方须提供6%增值税专用发票。

 响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字）：

                 年       月       日 
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